**Акт проверки по пожарной безопасности по объекту :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Общие решения по обеспечению противопожарной безопасности :** | **Соответствует/****Не соответствует** | **Примечание**  |
| 1.Установить оперативную связь с подразделением пожарной охраны. |  |  |
| 2.Разместить на стройплощадке 2 щита с противопожарным инвентарем. Пожарные щиты комплектовать первичными средствами пожаротушения. |  |  |
| 3.Организовать временное электроснабжение с учетом пожарной безопасности. |  |  |
| 4.Самоходная техника, сварочные агрегаты , компрессоры, задействованные в производстве работ должны обеспечены не менее чем двумя огнетушителями ОП-10 (каждая единица техники). |  |  |
| 5.Освещение рабочих площадок производить светильниками и прожекторами во взрывозащищенном исполнении, напряжением не более 12В. |  |  |
| 6.Заземление передвижных электростанций. Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 25 Ом. |  |  |
| 7.К вагонам – домикам, пожарному инвентарю и пожарным водоисточникам должен быть обеспечен свободный доступ. Подключение вагон – домиков к электрической сети должно быть выполнено в соответствии с Правилами устройств электроустановок и должны быть заземлены инвентарным заземлением. Глубина заземления должна быть не менее 1м. |  |  |
| 8.На месте проведения огневых работ должен выставляться пожарный пост с первичными средствами пожаротушения. |  |  |